**1. AMAÇ:** Bu talimatın amacı, Çamaşırhanede bulunan makinelerin kullanılmasına yönelik bir sistem

oluşturmaktır.

**2. KAPSAM :** Çamaşırhane çalışanlarını kapsar.

3.**SORUMLULUKLAR:**

dnen yanmaz Müd. Yard.

1Çamaşırhane çalışanları

Ercan Tepekıran

**4. FAALİYET AKIŞI:**

**4.1. İlk Çalıştırma ve Program Seçme:**

4.2.Makine gövdesindeki Ana Şalter kutusundaki sigortaları kaldırınız.

4.3.Ekrana gelecek olan 1. program haricinde bir program kullanılacaksa PROGRAM + veya

PROGRAM – düğmelerinden istediğiniz programa getiriniz.

6.4.Seçilen programı START butonuyla sabitleyiniz.

4.5.Ekranda programa göre SIKMA TİPİ SEÇİNİZ yazınız çıkabilir.

4.6.Zaman () butonundan sıkma tipini “SIKMA YOK” – “YAVAŞ SIKMA” – “HIZLI SIKMA”

devirlerinden bir tanesine getiriniz.

4.7.Seçtiğiniz hızı START butonuyla sabitleyiniz. Bu sabitleme işlemiyle yıkama işlemi başlamış

olmaktadır.

4.8.Bu işlemden sonra hemen makinenin deterjan koyulan kısmına geçip seçtiğimiz program

numarasına göre listeye bakıp gerekli miktardaki deterjanları istenilen bölümlere koymanız

gerekmektedir. Yapılacak tüm işlemler otomatik olarak sonuna kadar devam eder.

4.9Program tamamen bittiği zaman “YAPILAN İŞLEM BİTMİŞTİR, STOP DÜĞMESİNE

BASINIZ” yazısı ile sinyal sesi gelecektir. Stop düğmesine basarak işlem durdurulur ve

çamaşırlar makinenin içinden alınır.

**5.1. Makine Çalışırken Dikkat dilecek Hususlar:**

5.2.Makine çalışırken STOP düğmesine 1 kere basılınca işlem kaldığı noktada bekler, ikinci defa

STOP düğmesine basılınca işlem biter ve en başa geri döner.

5.3.STOP düğmesine 1 kere basılırsa işlem kaldığı noktada bekler, ikinci defa START düğmesine

basılırsa işlem kaldığı yerden devam eder.

5.4.İşlem esnasında çamaşır koyma kapağı açılırsa işlem duracak ve ekranda “KAPAK AÇIK”

sinyali verecektir. İşlemin devam etmesi için kapak kapanmadan START almayacağı için kapak

kapatılıp START düğmesine basmak gerekmektedir.

5.5.Makine sıkma programında iken ara sıkmaları otomatik olarak yavaş sıkma yapar. Sıkma

programı işlenirken balansa geçen sıkma kademesi durarak başa döner.

5.6.Sıkma esnasında balansa geçmeden sıkma yapmayı, arka arkaya 4 kere dener. Bütün

denemelerde sıkmaya geçmezse “ÇAMAŞIR SIKMA İŞLEMİNE MÜSAİT DEĞİLDİR”

yazısıyla kullanıcıyı uyarır.

**6.1. Makine İç Tanburuna Çamaşır Koyarken Dikkat Edilecek Hususlar:**

6.2.Kapasitesinden fazla çamaşır koymayınız.

6.3.Çamaşırları makineye yerleştirirken “tel, ataç, toplu iğne, çıtçıt, düğme” gibi ufak metal

parçalarının çamaşırların arasından temizlemek gerekmektedir.

**7.1. Makineye Su Alma İle İlgili Bilgiler:**

7.2.Su basıncı en az 0.4 ATM basınçta olmalıdır ve su giriş bağlantılarının olduğu yerde pislik

tutucuların zamanla temizlenmesi gerekmektedir.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Rev.** | **Açıklama** | **Sorumlu** |
| 31/05/2018 | 00 | İlk Yayın | İSG Yönetim Temsilcisi |
|  |  |  |  |

Banu YÜCEL Yusuf COŞKUN

Beden Eğitimi Öğretmeni Okul Müdürü

İSG Yönetim Temsilcisi İşveren